SICHERHEITSUNTERWEISUNG Allgemeine Arbeiten am landwirtschaftlichen Gutsbetrieb	LFS
GELTUNGSBEREICH – PERSONENGRUPPE(N)
Diese Betriebsanweisung gilt für alle Mitarbeiter am landwirtschaftlichen Betrieb.
GEFAHRENBESCHREIBUNG
Gefahren bei Arbeiten im Gutsbetrieb Sturz und Fall Mechanische Verletzungen durch Klemmen Stoßen oder Schneiden Explosionsgefahren beim Betanken Gefahr von Lärm und Vibrationen Besondere Gefahr bei der Verwendung von (selbstfahrenden) Arbeitsmitteln Wartungsarbeiten an Dächern Arbeiten an der Außenanlage – z.B. Baumschnitt Erhöhte Absturzgefahr bei Arbeiten auf Futtertennen, etc. Gefahr beim Umfang mit Tieren Gefahr beim Umgang mit elektrischen Inventar u.a. Weidezäune Gefahr durch Naturereignisse Gefahren beim Umgang mit Gefahrstoffen Treibstoffe für Verbrennungsmotoren (Benzin) Treibgase von Druckgaspackungen (Butan, Propan) Lacke und Verdünnungen Chemischer Pflanzenschutz
Gefahrensituation Umgang mit handgeführten Elektrowerkzeugen Vor in Betrieb setzen der Geräte und Beginn der Arbeiten Betriebsanleitung lesen Sichtprüfung der Geräte vor Inbetriebnahme durchführen (Kabel. Gehäuse, etc.). Fehlerhafte Geräte dürfen nicht in Betrieb gesetzt werden. Fehlerhafte Geräte unverzüglich dem Vorgesetzten melden. Schutzeinrichtungen der Geräte, speziell bei Schneidegeräten wie Kreissägen, Fräsen, Schermaschinen etc. montieren Staubabsaugungen anschließen Auf sicheren Stand achten Standfläche muss frei von Hindernissen sein Bei Arbeiten mit rotierenden Geräten (Kreissäge, Bohrmaschine, etc.) niemals Handschuhe tragen und auf eng anliegende Kleidung achten Stromfreischaltung bei Einsetzen von Sägeblättern, Flexscheiben, o.ä. Sägeblätter oder Flexscheiben entsprechend Bedienungsanleitung wechseln Auf Ablaufdatum von Flexscheiben achten Persönliche Schutzausrüstung verwenden (z.B. Schutzbrille, etc.) Bei Arbeiten über 80dB Dauerlärmpegel Gehörschutz verwenden Kein unsachgemäßes Hantieren mit unbekannten Geräten. Die Herstellervorschriften sind unbedingt zu beachten. Nach Beendigung der Tätigkeiten sind die verwendeten Geräte/Materialien im Bedarfsfall zu reinigen und am vorgesehenen Standort abzustellen/abzulegen Geräte immer so Abstellen oder Ablegen, dass sie nicht unbeabsichtigt in Betrieb gesetzt werden können Bei der Verwendung von Motorsägen ist auf die Verwendung von geeigneter Schnittschutzbekleidung (Schnittschutzhose, -Schuhe, -Jacke, Helm mit Gesichtsschutz, etc.) sowie auf die Verwendung von Gehörschutz zu achten. Bei Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie bei Obsterntearbeiten ist auf einen sicheren Stand der Leitern zu achten. Das Besteigen von Ästen ist nicht erlaubt. Das Fällen von Bäumen darf nur unter vorheriger Sonderunterweisung erfolgen. Bedienung von handgeführten Werkzeugen wie z. B. Winkelschleifer, Kettensäge, Bolzensetzgeräten Handkreissägen, u. ä. ist für Mitarbeiter unter 18 Jahren verboten. Umgang mit Handwerkzeugen Erforderliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe etc. verwenden Spitze und scharfe Werkzeuge gesichert aufbewahren und transportieren Bei Hacken, Hammer, Schlegel, etc. auf festsitzenden Stiel achten. Angebrochene Stiele auswechseln. Bei Elektroarbeiten nur Isolierwerkzeug verwenden (Schraubenzieher, Zange, etc.) Hebelarm bei Schraubenschlüssel, etc. darf nicht verlängert werden Ausgeschlagenen oder abgenutzte Handwerkzeuge (Meisel, Schraubenzieher, etc.) nicht mehr verwenden Naturgefahren Für die Beurteilung von Alleinarbeit, insbesondere außerhalb des Betriebsgeländes, ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Naturgefahren zu berücksichtigen. Geeignete Wetterschutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung, entsprechend der zu erwartenden Witterungsverhältnisse (Sonne, Regen, Schnee, Eis, Wind, Kälte)ist seitens des Dienstgebers zur Verfügung gestellt und vom Bediensteten auch mitzunehmen bzw. verpflichtend zu Verwenden. Weiteres sind Wetterprognosen, Schnee-, Eis- und Geländebeschaffenheit sowie Lawinenwarnungen in der Arbeits- und Notfallplanung zu berücksichtigen und können die Dienstverrichtung stark einschränken bzw. ausschließen. Grundsätzlich ist bei derartigen Arbeitseinsätzen immer zu überlegen, ob die Arbeit bis Eintritt einer günstigeren Wetterlage verschiebbar und damit eine Vermeidung oder Reduzierung des Risikos möglich ist! Kälte Insbesondere große Kälte bzw. Kälte in Verbindung mit Nässe oder Wind kann die Zeitspanne bis zur notwendigen Ersten Hilfe deutlich reduzieren. Für den Notfall ist immer zu berücksichtigen, dass die Mobilität stark eingeschränkt sein kann worauf in der Planung Bedacht genommen werden muss. Bis zum Eintreffen der Ersten Hilfe sind wenn möglich wärmende Bewegungen durch zuführen. Lawinen Bei Vorliegen von erhöhter Lawinengefahr (Lawinenwarndienst) keine Begehungen oder Führungen durchführen! Winterbegehungen die in Bereiche mit Lawinengefahr führen dürfen nur unter Mitnahme von Verschüttetensuchgeräten, Lawinensonden und Lawinenschaufeln durchgeführt werden! Bei akuter Lawinengefahr kann es in unumgänglichen Ausnahmefällen erforderlich sein einen sicheren Beobachtungsposten, außerhalb des Gefahrenbereiches, als Sicherungsmaßnahme anzuwenden. (Beispiel: aufeinander folgendes Überqueren lawinengefährdeter Rinnen, wobei die gegenseitige Aufsicht vor/nach der Rinne aus jeweils gesicherter Position erfolgen muss). Liegt bei der Bewertung von Naturgefahren nicht ausreichend innerbetriebliche Erfahrung vor, sind externe Fachleute wie Lawinenexperten, Geländekundige etc. zumindest jedoch der Dienstgeber beizuziehen. Im Falle einer Verschüttung: sofortiges Verständigen von Hilfsorganisationen (Bergrettung, Polizei, Rettung) unter Angabe der genauen Örtlichkeit. Nach erfolgter Verständigung Beginn mit der Suche und Bergung von Verschütteten und Verletzten. Erste Hilfe leisten! Gewitter Personen, welche sich bei einem Gewitter im Freien bzw. in der Nähe von Gebäuden, Bauwerken und Bäumen aufhalten sind durch direkten Blitzschlag oder durch indirekte Wirkungen eines Blitzeinschlages gefährdet. Werden Personen, alleine oder in Gruppen beim Aufenthalt im Freien von einem Gewitter überrascht, so sind nachstehende Verhaltensregeln anzuwenden. Achten Sie darauf, nicht den höchsten Punkt im Gelände zu bilden - Nutzen von Geländeformen wie Mulden usw. - Verharren in Hockstellung mit geschlossenen Beinen. Geschlossene Gruppen von Personen möglichst auflösen (Mindestabstand 2 Meter). Aufenthalt in der Nähe einzelner Objekte vermeiden (z.B. Masten). Inneres von Gebäuden oder Fahrzeugen aufsuchen. Es ist nicht weder auszuschließen noch zu vermeiden, dass eine Person an einem abgelegenen Arbeitsplatz ohne erhöhte Unfallgefahr im Freien von einem Gewitter überrascht werden kann. Die Information und Unterweisung der Bediensteten über das richtige Verhalten bei Gewitter bietet einen Mindestschutz. Ist ein Gewitter vorhersehbar dürfen keine Begehungen bzw. Führungen durchgeführt werden. In begründeten Ausnahmefällen darf der Bedienstete nur unter speziellen Auftrag durch den Vorgesetzten und nicht alleine in einen gefährdeten Bereich (z.B. Berggrat) entsandt werden. Eine zweite Person ist zur Sicherstellung und unmittelbaren Einleitung von Erste Hilfe Maßnahmen am Einsatzort erforderlich. Exponierte Stellen Exponierte Stellen können sich im alpinen Raum an Gipfeln, Graten, Felswänden und Felsvorsprüngen, Geländekuppen usw. ergeben. Zusätzliche Gefährdungen können sich an exponierten Stellen durch Naturgefahren wir Lawinen, Stein- oder Blitzschlag ergeben. Der Aufenthalt an exponierten Stellen kann kurzfristig sein, z.B. passieren einer exponierten Stelle, oder langfristig sein, weil an dieser Stelle eine Tätigkeit zu verrichten ist. Besteht die Gefahr von Absturz oder Abrutschen muss eine Absturzsicherung verwendet werden. Dabei ist zu Beachten das nur überprüfte Auffanggurte verwende werden dürfen. Haltegurte (Bauchgurte) dürfen nur in Ausnahmefällen wenn keine Absturzgefahr besteht verwendet werden. Absturzsicherungen müssen jährlich überprüft werden. Weiteres können ausreichende Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Gefahr des Sturzes in die Tiefe getroffen sein. Überall dort, wo Schutzmaßnahmen gegen Sturz in die Tiefe nicht derart getroffen werden können, dass eine erhöhte Unfallgefahr auszuschließen ist, ist Alleinarbeit nicht zulässig Absturzsicherungen (genormtes Geschirr – Gurt – Seil – Anschlagmöglichkeit) liegen in der Straßenmeisterei Feldkirchen auf und können gegen Voranmeldung dort ausgeliehen werden! Anweisung für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen Absturzgefahr besteht : Über Wasser oder anderen Stoffen in denen man versinken kann und bei Arbeitsplätzen am Wasser (Löschwasserteiche !) Ab 1,0 m Höhe an Stiegenläufen und Podesten, Wandöffnungen und stationären Maschinen und Betrieben Ab 2,0 m Höhe bei allgemeinen Tätigkeiten Bei begehbaren Flachdächern sind die Absturzkanten abzusichern. Dies ist per Geländer (Brust-, Mittel- und Fußwehr) an der Absturzkante oder durch Errichtung einer Abgrenzung (straff gespanntes Seil – Höhe 1m) welche mind. 2m von der Absturzkante entfernt ist, möglich. Bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ansonsten eine Sicherung per Sicherheitsgeschirr, Seil und Falldämpfer erforderlich! Nur überprüfte Absturzsicherungen verwenden! (jährliche Überprüfungspflicht) Gilt auch für sonstige Tätigkeiten am Dach oder jeglichem absturzgefährdeten Bereich (Schulwarttätigkeiten)! Abgrenzung 2 m vor der Absturzkante: Umwehrung bei Absturzkante: Absturzsicherung per Gurt und Seil: Montagegruben nach Beendigung der Arbeiten immer abdecken und beim Arbeiten nur den zur Arbeit notwendigen Teil abdecken Arbeiten im Bereich des Güllebehälters (z.B. ) Aufrührarbeiten und im Bereich von Gewässern (Teichen, etc.) dürfen nie als Alleinarbeit durchgeführt werden. Luckendeckel bei Einstreuöffnungen nur im Gebrauch geöffnet halten. Bei geöffneten Zustand punktuelle Absturzsicherungen aufbauen. Dem Bereich unter der Einstreulucke vor Betreten sichern z.B. durch Hinweisschild – Einstreuarbeiten betreten verboten Ohne Absturzsicherung dürfen Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen nicht durchgeführt werden! Anweisung für das Einsteigen in Schächte Das Einsteigen in Schächte (z.B. Kanal-, Sicker-, Wasserschächte, o.ä) jeder Art ist untersagt (Vergiftungsgefahr) Arbeiten in Schächten nur unter vorheriger spezieller Freigabe des Vorgesetzten und unter Einhaltung der Sicherheitshinweise( Schachtarbeiten nie alleine, vergewissern ob explosionsfähige oder giftige Gase bestehen, einsteigen nie ohne Sicherheitsgeschirr- Sicherungsseilwinde-Dreibein) Sicherheitsgeschirr – Seilwinde- Dreibein und Gaswarngerät liegen bei Straßenmeisterei bzw. Hr. Perterer oder eventuell bei örtlicher FF zur allgemeinen Verwendung auf. Umgang mit selbstfahrenden Rasentraktoren, Kehrmaschinen, Mähgeräten, Schneeräumgeräten, Hebebühnen, etc. oder nicht selbstfahrenden Rasenmähern oder Schneefräsen o. ä. Selbstfahrende Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte dürfen nur von befugten und unterwiesenen Mitarbeitern verwendet werden (interner Fahrberechtigung) Gerät nur bis zu der dafür vorgesehenen Neigung des Geländes verwenden Überstellfahrten mit selbstfahrenden Arbeitsmitteln ohne Überrollschutz nur bis dazu vorgegebener Geländeneigung durchführen Geräte nur im Freien betanken Wartung, oder Reparatur wie zum Beispiel der Schneidemesser bei Rasenmäh- und Förderschnecken bei Schneeräumgeräten o.ä. nie bei laufendem Motor und nur bei abgezogenen Zündschlüssel (vor Wiedereinschaltung sichern). Reparaturarbeiten an Hydraulikanlagen etc. sowie Instandhaltungsarbeiten nur von autorisierten Fachwerkstätten durchführen lassen und in keinen Fall in Eigenregie durchführen. Das Abstellen von Zusatzgeräten zu selbstfahrenden Arbeitsmitteln (Frontlader, Kehrmaschine, Schneefräse, Heuwender, Heuschwader, Seilwinden, etc.) hat unter regelmäßiger vorheriger Unterweisung zu erfolgen Der Umgang mit solchen Gerätschaften ist nur unter erfolgter jährlicher Unterweisung und Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen gestattet. Bei Arbeiten mit solchen Geräten ist unbedingt darauf zu achten dass sich keine Personen im Einflußberich des Gerätes befinden. Bei Arbeiten mit dem Hoftruck ist speziell auf die erhöhte Kippgefahr bei engen Wendekreisen, Neigungen sowie hoch aufgefahrener Schaufel zu achten Die Geräte müssen nach Beendigung der Arbeit und in Arbeitspausen sicher abgestellt werden (z.B. gegen wegrollen sichern) Ladekräne dürfen nur im eingefahrenen Zustand überstellt oder transportiert werden Das Mitnehmen von Personen auf nicht dafür vorgesehenen Gerätschaften ist strengstens verboten Auf freie Sicht während der Fahrten sorgen. In unumgänglichen Fällen solche Fahrten nur mit zusätzlichen und unterwiesenen Einweiser durchführen. Im Abgestellten Zustand muss der Frontlader immer abgesenkt sein Gefährdungen beim Öffnen und Schließen der Ladebordwände sowie beim Senken der Ladeplateaus beachten Bei Arbeiten mit dem Futtermischwagen darf während des Betriebes keine Manipulation im Mischbereich z.B. Nachstopfen etc. durchgeführt werden. Kontrollen des Mischgutes als auch des Mischvorganges dürfen nur im abgeschalteten Zustand des Mischers durchgeführt werden wenn ein unbeabsichtigtes wiedereinschalten ausgeschlossen werden kann. Umgang mit Aufstiegshilfen (Leitern) Nur geprüfte Leitern verwenden (jährliche Überprüfungspflicht sowie Sichtkontrolle vor jeder Verwendung) Jeweils für den Verwendungszweck entsprechende Leitern verwenden Bei der Aufstellung auf einen geeigneten Untergrund sowie geeignete Anstellfläche achten Anstellwinkel bei Anlegeleitern ca. 70 ° Anlegeleitern müssen mind. 1,0 m über oberen Rand hinausragen Stehleitern nur bis max. zur drittletzten Sprosse betreten Tierhaltung Während des Betriebes der Entmistungsanlage (Scraperanlage)darf die zu räumende Fläche nicht betreten werden Bei Herantreten die Tiere ansprechen Fixiereinrichtungen oder Separierung bei Tätigkeiten im Laufstall bzw. bei Boxenhaltung verwenden Beim Melken Schwanz kurz hängen und Schlagbügel verwenden Halfter, Führungsstrick, etc. nicht um die Hand wickeln Bei Arbeiten im Tierhalteberich immer Sicherheitsschuhe S3A verwenden Bei Arbeiten im unmittelbaren Kontakt mit Tieren Stress vermeiden z. B. fremde Personen Schutzhandschuhe verwenden Tiere beim Scheren fixieren Beim Betreten des Tierbereiches sowie beim Treiben der Tiere immer einen Treibstock verwenden Bei Schweinehaltung Treibgänge, Treibbretter verwenden Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten - Benzin (Normalbenzin, 2-Takt-Gemisch): Bei der Betankung von Maschinen (z.B. Rasenmäher) mit Verbrennungsmotoren treten explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische in gefahrgeneigter Menge auf, die durch geeignete Zündquellen (z.B. heiße Oberflächen) entzündet werden können. Beim Umfüllen und/oder Ausschütten können explosionsfähige Gemische im Umgebungsbereich bzw. oberhalb der Lache entstehen Bei der Lagerung können bei nicht ordnungsgemäß verschlossenen Lagerbehältern und unzureichender Lüftung explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische im Lagerbereich entstehen Umgang mit Druckgaspackungen: Beim Versprühen aus Druckgaspackungen mit brennbaren Treibgasen entstehen Aerosole, die leicht entzündlich sind und die durch geeignete Zündquellen entzündet werden können. Bei Erwärmung der unter Druck stehenden Dosen (i.a. > 50°C) können diese explodieren. Umgang mit chemischen Pflanzenschutzmitteln Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln darf nur von Mitarbeitern mit gültiger Lizenz durchgeführt werden. Auf die Verwendung von im Sicherheitsdatenblatt angegebenen persönlichen Schutzausrüstungen sowie vorgegebener sonstiger Schutzmaßnahmen ist Bedacht zu nehmen. Arten häufig zu erwartender Zündquellen: Explosionsfähige Atmosphären können gezündet werden durch (Zündquellen): - Offene Flammen, Zigaretten, heiße Oberflächen (z.B. Heizstrahler) - Elektrostatische Aufladung - Mechanisch erzeugte Funken - Elektrisch erzeugte Funken (elektrische Geräte/Anlagen) - Chemische Reaktionen - Andere Energiequellen Umgang mit Restmengen gefährlicher Stoffe: Restmengen von Lacken, Reinigungsmitteln, Insektenvertilgungsmitteln, Lösungsmitteln o.ä. nur in geschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Nie in Lebensmittelgebinde umfüllen!
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen Lagerung Treibstoffe: Lagermengenbeschränkung oder Lagerung in Lagerraum gemäß VbF Gefahrenkennzeichnung des Lagerbereichs Für gute Durchlüftung des Lagerbereichs sorgen: Gute natürliche Belüftung durch Lagerung in nur teilweise umhausten Bereich Keine Erwärmung der Treibstoffe über 40°C; Sonnenstrahlen und Wärmequellen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Kein unnötiges Ab- und Umfüllen! Verspritzen und Verschütten vermeiden! Möglichst Sicherheitsbehälter verwenden! Reaktionsfähige Stoffe fern halten Lagerung Druckgaspackungen: Lagermengenbeschränkung auf max. 20 DGP Keine Erwärmung der DGP über 50°C; Sonnenstrahlen und Wärmequellen vermeiden! Zwischen DGP und Wärmequellen (z.B. Heizstrahler) ist ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. Punktstrahler dürfen nicht auf DGP gerichtet sein. Innerbetriebliche Transporte brennbarer Gefahrstoffe: Brennbare Flüssigkeiten und Gase dürfen nur in verschlossenen bzw. dichten unbeschädigten Behältern bzw. Druckgaspackungen transportiert werden. Während der Transporte sind betriebsmäßige Zündquellen (insbesondere das Rauchen) unbedingt zu vermeiden Betankung von Verbrennungsmotoren: Während der Betankung Zündquellen fernhalten (Verbrennungsmotoren abstellen und ausreichend abkühlen lassen, nicht Rauchen, keine offenen Flammen, keine heißen Flächen oder Geräte, keine Geräte mit potentiellen Zündquellen verwenden, keine elektrischen Schaltvorgänge oder Laserbehandlungen, Vermeidung elektrostatischer Aufladung) Langsame Betankung im Freien unter Verwendung geeigneter Fülltrichter Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden! Verwendung Druckgaspackungen: Während der Verwendung Zündquellen fernhalten (Offene Heizgeräte abschalten und ausreichend abkühlen lassen, nicht Rauchen, keine offenen Flammen, keine heißen Flächen oder Geräte, keine Geräte mit potentiellen Zündquellen verwenden, keine elektrischen Schaltvorgänge oder Laserbehandlungen, Vermeidung elektrostatischer Aufladung)
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Augenschutz: falls Spritzer in die Augen möglich sind - Gestellbrille mit Seitenschutz! Bei Schneidearbeiten im Gartenbereich Bei Schneide, Schleif- oder Fräsarbeiten im Werkstattbereich Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile Handschuhe oder eine fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden! Sonnenschutz bei Arbeiten im Freien. Körperschutz: Beim Betanken nicht leicht aufladbare Kleidung (hoher Baumwollanteil, kein reiner Kunststoff)! Fußschutz: in Zone 1: ableitfähiges Schuhwerk verwenden! Bei Gartenarbeiten Sicherheitsschuhe S1 Verwenden ansonsten zumindest trittsicheres geschlossenes Schuhwerk Gehörschutz: Bei Mäharbeiten, Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen und jeder anderen Arbeit über 80 dB Absturzsicherung: Bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen Kopfschutz: In Bereichen mit der Gefahr von Verletzungen durch Anstoßen, herabfallende oder umfallende Teile ist verpflichtend ein Kopfschutz (Helm) zu tragen. Sonnenschutz: bei Arbeiten im Freien auf Sonnenschutz achten: Kopfschutz- Sonnenbrille – Sonnenschutzbekleidung - Sonnenschutzmittel
VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz tragen. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar? Entstehungsbrand: Tragbaren Feuerlöscher einsetzen. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z.B. Formaldehyd, Kohlenmonoxid)! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Bei besonderen Gefahrenverhältnissen jeglicher Art ist von der Dienstverrichtung Abstand zu nehmen bzw. ist die begonnene Dienstverrichtung abzubrechen. In Fällen unaufschiebbarer Dienstverrichtungen ist jedenfalls vor Durchführung/ Beendigung der Dienstverrichtung der Vorgesetzte zu kontaktieren. Befindet sich der Bedienstete bereits in einer besonderen Gefahrensituation, so hat er sofort mit dem Vorgesetzten, wenn dieser nicht erreichbar ist, mit Kollegen oder sonstigen für eine Hilfestellung in Betracht kommenden Personen Kontakt aufzunehmen.
ERSTE HILFE
Ersthelfer: ausgebildete Ersthelfer im Erste Hilfekasten eingetragen Erste Hilfeleistung: Sofortmaßnahmen einleiten Notruf absetzen, Notruf: Rettung-144, Erste Hilfe leisten. Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten, ärztliche Behandlung. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie 'Stabile Seitenlage', 'Herz-Lungen-Wiederbelebung', 'Schockbekämpfung' müssen situationsabhängig durchgeführt werden. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Bei Reinigungsmitteln im Auge mind. 10 min mit kaltem Wasser spülen Bei Sturz oder Absturz Erste Hilfe leisten - nächstgelegenen Verbandskasten nutzen Rettungswagen / Arzt rufen, Vorgesetzte informieren. Ggf. bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, bei Atemstillstand Atemspende, Notarzt! Arzt aufsuchen. Bei Kontamination Festlegungen im Sicherheitsdatenblatt beachten
SACHGERECHTE ENTSORGUNG
Flüssige Reststoffe (Farben, Lacke, Treibstoffe etc.): Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Stoff/Produkt-Abfälle, Verpackungen mit Restinhalten, verunreinigtes Aufsaugmaterial und Putzlappen zur Entsorgung sammeln in: Schwer entflammbarem Behälter mit Deckel Bei Einzelprodukten entsprechende Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Punkt 13) beachten!
NOTFALLMASSNAHMEN
Verhalten im Brandfall: 1. Alarmieren, Notruf 122 2. Retten 3. Löschen. Weitere Verhaltensregeln: Räumungsalarm befolgen Zum Sammelplatz gehen und Vollzähligkeit prüfen Festlegungen in der jeweiligen Brandordnung bzw. im Brandschutzplan befolgen
MITGELTENDE UNTERLAGEN(je nach zutreffen)
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (igF) DGPLVO Druckgaspackungslagerungsverordnung (igF) GUV-R 2109 Gärtnerische Arbeite AM-VO Arbeitsmittelverordnung Baumappe AUVA

Name:	Datum:	unterwiesen und verstanden: