SICHERHEITSUNTERWEISUNG Allgemeine Schulwarttätigkeiten	LFS
GELTUNGSBEREICH – PERSONENGRUPPE(N)
Diese Betriebsanweisung gilt für Schulwarttätigkeiten.
GEFAHRENBESCHREIBUNG
Gefahren beim Umgang mit Gerätschaften Sturz und Fall Mechanische Verletzungen durch Klemmen Stoßen oder Schneiden Explosionsgefahren beim Betanken Gefahr von Lärm und Vibrationen Besondere Gefahr bei der Verwendung von (selbstfahrenden) Arbeitsmitteln Absturzgefahr bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten Wartungsarbeiten an Dächern Fenster- und Fassadenreinigungsarbeiten Leuchtmitteltausch Arbeiten an Deckenkonstruktionen Arbeiten an der Außenanlage – z.B. Baumschnitt Gefahr bei Elektrowartungsarbeiten Leuchtmitteltausch Steckdosen- und Schalterreparatur Gefahren beim Umgang mit Gefahrstoffen Treibstoffe für Verbrennungsmotoren (Benzin) Treibgase von Druckgaspackungen (Butan, Propan) Lacke und Verdünnungen Chemischer Pflanzenschutz Eigenschaften eingesetzter Gefahrstoffe Benzin (Normalbenzin, 2-Takt-Gemisch): Hochentzündliche Treibstoffe von Ottomotoren (Benzin) können bei jeglichen Umgebungstemperaturen explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische bilden (Flammpunkt -21°C) Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Vertiefungen, Gruben, Schächten ansammeln Explosionsgrenzen: 0,6 – 8,0 Vol% (in Luft) Treibgase Druckgaspackungen (DGP): Die als Treibgase verwendeten Gase sind hochentzündlich. Gase sind schwerer als Luft und können sich in Vertiefungen, Gruben, Schächten ansammeln Explosionsgrenzen: 1,5 – 9,5 Vol% (in Luft)
Gefahrensituation Umgang mit handgeführten Elektrowerkzeugen Vor in Betrieb setzen der Geräte und Beginn der Arbeiten Betriebsanleitung lesen Sichtprüfung der Geräte vor Inbetriebnahme durchführen (Kabel. Gehäuse, etc.). Fehlerhafte Geräte dürfen nicht in Betrieb gesetzt werden. Fehlerhafte Geräte unverzüglich dem Vorgesetzten melden. Schutzeinrichtungen der Geräte, speziell bei Schneidegeräten wie Kreissägen, Fräsen, Gewindeschneidemaschinen etc. montieren Staubabsaugungen anschließen Auf sicheren Stand achten Standfläche muss frei von Hindernissen sein Bei Arbeiten mit rotierenden Geräten (Kreissäge, Bohrmaschine, etc.) niemals Handschuhe tragen und auf eng anliegende Kleidung achten Stromfreischaltung bei Einsetzen von Sägeblättern, Flexscheiben, o ä. Sägeblätter oder Flexscheiben entsprechend Bedienungsanleitung wechseln Auf Ablaufdatum von Flexscheiben achten Persönliche Schutzausrüstung verwenden (z.B. Schutzbrille, etc.) Bei Arbeiten über 80dB Dauerlärmpegel Gehörschutz verwenden Kein unsachgemäßes Hantieren mit unbekannten Geräten. Die Herstellervorschriften sind unbedingt zu beachten. Nach Beendigung der Tätigkeiten sind die verwendeten Geräte/Materialien im Bedarfsfall zu reinigen und am vorgesehenen Standort abzustellen/abzulegen Geräte immer so Abstellen oder Ablegen, dass sie nicht unbeabsichtigt in Betrieb gesetzt werden können Bei der Verwendung von Motorsägen ist auf die Verwendung von geeigneter Schnittschutzbekleidung (Schnittschutzhose, -Schuhe, -Jacke, etc.) sowie auf die Verwendung von Gehörschutz zu achten. Bei Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie bei Obsterntearbeiten ist auf einen sicheren Stand der Leitern zu achten. Das Besteigen von Ästen ist nicht erlaubt. Bedienung von handgeführten Werkzeugen wie z. B. Winkelschleifer, Kettensäge, Bolzensetzgeräten Handkreissägen, u. ä. ist für Mitarbeiter unter 18 Jahren verboten. Umgang mit Handwerkzeugen Erforderliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe etc. verwenden Spitze und scharfe Werkzeuge gesichert aufbewahren und transportieren Bei Hacken, Hammer, Schlegel, etc. auf festsitzenden Stiel achten. Angebrochene Stiele auswechseln. Bei Elektroarbeiten nur Isolierwerkzeug verwenden (Schraubenzieher, Zange, etc.) Hebelarm bei Schraubenschlüssel, etc. darf nicht verlängert werden Ausgeschlagene oder abgenutzte Handwerkzeuge (Meisel, Schraubenzieher, etc.) nicht mehr verwenden Anweisung für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen Absturzgefahr besteht : Über Wasser oder anderen Stoffen in denen man versinken kann und bei Arbeitsplätzen am Wasser (Löschwasserteiche !) Ab 1,0 m Höhe an Stiegenläufen und Podesten, Wandöffnungen und stationären Maschinen und Betrieben Ab 2,0 m Höhe bei allgemeinen Tätigkeiten Manchmal ist die Fensteraußenseite über Flachdächer zugänglich. Bei begehbaren Flachdächern sind die Absturzkanten abzusichern. Dies ist per Geländer (Brust-, Mittel- und Fußwehr) an der Absturzkante oder durch Errichtung einer Abgrenzung (straff gespanntes Seil – Höhe 1m) welche mind. 2m von der Absturzkante entfernt ist, möglich. Bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ansonsten eine Sicherung per Sicherheitsgeschirr, Seil und Falldämpfer erforderlich! Nur überprüfte Absturzsicherungen verwenden! (jährliche Überprüfungspflicht) Gilt auch für sonstige Tätigkeiten am Dach oder jeglichem absturzgefährdeten Bereich (Schulwarttätigkeiten)! Abgrenzung 2 m vor der Absturzkante: Umwehrung bei Absturzkante: Absturzsicherung per Gurt und Seil: Ohne Absturzsicherung dürfen Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen nicht durchgeführt werden! Anweisung für das Einsteigen in Schächte Das Einsteigen in Schächte (z.B. Kanal-, Sicker-, Wasserschächte, o ä) jeder Art ist untersagt (Vergiftungsgefahr) Arbeiten in Schächten nur unter vorheriger spezieller Freigabe des Vorgesetzten und unter Einhaltung der Sicherheitshinweise( Schachtarbeiten nie alleine, vergewissern ob explosionsfähige oder giftige Gase bestehen, einsteigen nie ohne Sicherheitsgeschirr- Sicherungsseilwinde-Dreibein) Sicherheitsgeschirr – Seilwinde- Dreibein und Gaswarngerät liegen bei Straßenmeisterei bzw. Hr. Perterer zur allgemeinen Verwendung auf. Umgang mit selbstfahrenden Rasentraktoren, Kehrmaschinen, Schneeräumgeräten, Hebebühnen, etc. oder nicht selbstfahrenden Rasenmähern oder Schneefräsen o ä. Selbstfahrende Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte dürfen nur von befugten und unterwiesenen Mitarbeitern verwendet werden (interner Fahrausweis) Gerät nur bis zu der dafür vorgesehenen Neigung des Geländes verwenden Überstellfahrten mit selbstfahrenden Arbeitsmitteln ohne Überrollschutz nur bis dazu vorgegebener Geländeneigung durchführen Geräte nur im Freien betanken Wartung, oder Reparatur wie zum Beispiel der Schneidemesser bei Rasenmäh- und Förderschnecken bei Schneeräumgeräten o.ä. nie bei laufendem Motor und nur bei abgezogenen Zündschlüssel (vor Wiedereinschaltung sichern) Das Abstellen von Zusatzgeräten zu selbstfahrenden Arbeitsmitteln (Frontlader, Kehrmaschine, Schneefräse, etc.) hat unter regelmäßiger vorheriger Unterweisung zu erfolgen Der Umgang mit solchen Gerätschaften ist nur unter erfolgter jährlicher Unterweisung und Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen gestattet. Umgang mit Aufstiegshilfen (Leitern) Nur geprüfte Leitern verwenden (jährliche Überprüfungspflicht sowie Sichtkontrolle vor jeder Verwendung) Jeweils für den Verwendungszweck entsprechende Leitern verwenden Bei der Aufstellung auf einen geeigneten Untergrund sowie geeignete Anstellfläche achten Anstellwinkel bei Anlegeleitern ca. 70 ° Anlegeleitern müssen mind. 1,0 m über oberen Rand hinausragen Stehleitern nur bis max. zur drittletzten Sprosse betreten Anweisung für Elektrowartungsarbeiten Vor Beginn der Arbeiten Elektroanlage Stromfreischalten Sicherheitsregeln unbedingt beachten : Freischalten – gegen Wiedereinschalten sichern – Spannungsfreiheit feststellen – Erden und Kurzschließen – benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken Arbeiten an Elektroanlage nur durch konzessionierte Unternehmen durchführen Beschädigte Verlängerungs- und Gerätekabel unbedingt entsorgen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten - Benzin (Normalbenzin, 2-Takt-Gemisch): Bei der Betankung von Maschinen (z.B. Rasenmäher) mit Verbrennungsmotoren treten explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische in gefahrgeneigter Menge auf, die durch geeignete Zündquellen (z.B. heiße Oberflächen) entzündet werden können. Beim Umfüllen und/oder Ausschütten können explosionsfähige Gemische im Umgebungsbereich bzw. oberhalb der Lache entstehen Bei der Lagerung können bei nicht ordnungsgemäß verschlossenen Lagerbehältern und unzureichender Lüftung explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische im Lagerbereich entstehen Umgang mit Druckgaspackungen: Beim Versprühen aus Druckgaspackungen mit brennbaren Treibgasen entstehen Aerosole, die leicht entzündlich sind und die durch geeignete Zündquellen entzündet werden können. Bei Erwärmung der unter Druck stehenden Dosen (i.a. > 50°C) können diese explodieren. Umgang mit Flüssiggasbehältern Bei der Verwendung von gasbetriebenen Heizgeräten und Kocheinrichtungen ist auf einen ordnungsgemäßen Anschluss zu achten. Bei Nichtverwenden sind die Absperreinrichtungen geschlossen zu halten. Umgang mit chemischen Pflanzenschutzmitteln Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln darf nur von Mitarbeitern mit gültiger Lizenz durchgeführt werden. Auf die Verwendung von im Sicherheitsdatenblatt angegebenen persönlichen Schutzausrüstungen sowie vorgegebener sonstiger Schutzmaßnahmen ist Bedacht zu nehmen. Arten häufig zu erwartender Zündquellen: Explosionsfähige Atmosphären können gezündet werden durch (Zündquellen): - Offene Flammen, Zigaretten, heiße Oberflächen (z.B. Heizstrahler) - Elektrostatische Aufladung - Mechanisch erzeugte Funken - Elektrisch erzeugte Funken (elektrische Geräte/Anlagen) - Chemische Reaktionen - Andere Energiequellen Umgang mit Restmengen gefährlicher Stoffe: Restmengen von Lacken, Reinigungsmitteln, Insektenvertilgungsmitteln, Lösungsmitteln o.ä. nur in geschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Nie in Lebensmittelgebinde umfüllen!
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen Lagerung Treibstoffe: Lagermengenbeschränkung oder Lagerung in Lagerraum gemäß VbF Gefahrenkennzeichnung des Lagerbereichs Für gute Durchlüftung des Lagerbereichs sorgen: Gute natürliche Belüftung durch Lagerung in nur teilweise umhausten Bereich Keine Erwärmung der Treibstoffe über 40°C; Sonnenstrahlen und Wärmequellen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Kein unnötiges Ab- und Umfüllen! Verspritzen und Verschütten vermeiden! Möglichst Sicherheitsbehälter verwenden! Reaktionsfähige Stoffe fern halten Lagerung Druckgaspackungen: Lagermengenbeschränkung auf max. 20 DGP Keine Erwärmung der DGP über 50°C; Sonnenstrahlen und Wärmequellen vermeiden! Zwischen DGP und Wärmequellen (z.B. Heizstrahler) ist ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. Punktstrahler dürfen nicht auf DGP gerichtet sein. Innerbetriebliche Transporte brennbarer Gefahrstoffe: Brennbare Flüssigkeiten und Gase dürfen nur in verschlossenen bzw. dichten unbeschädigten Behältern bzw. Druckgaspackungen transportiert werden. Während der Transporte sind betriebsmäßige Zündquellen (insbesondere das Rauchen) unbedingt zu vermeiden Betankung von Verbrennungsmotoren: Während der Betankung Zündquellen fernhalten (Verbrennungsmotoren abstellen und ausreichend abkühlen lassen, nicht Rauchen, keine offenen Flammen, keine heißen Flächen oder Geräte, keine Geräte mit potentiellen Zündquellen verwenden, keine elektrischen Schaltvorgänge oder Laserbehandlungen, Vermeidung elektrostatischer Aufladung) Langsame Betankung im Freien unter Verwendung geeigneter Fülltrichter Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden! Verwendung Druckgaspackungen: Während der Verwendung Zündquellen fernhalten (Offene Heizgeräte abschalten und ausreichend abkühlen lassen, nicht Rauchen, keine offenen Flammen, keine heißen Flächen oder Geräte, keine Geräte mit potentiellen Zündquellen verwenden, keine elektrischen Schaltvorgänge oder Laserbehandlungen, Vermeidung elektrostatischer Aufladung)
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Augenschutz: Bei Betankung bzw. falls Spritzer in die Augen möglich sind - Gestellbrille mit Seitenschutz! Bei Schneidearbeiten im Gartenbereich Bei Schneide, Schleif- oder Fräsarbeiten im Werkstattbereich Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile Handschuhe oder eine fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden! Sonnenschutz bei Arbeiten im Freien. Körperschutz: Beim Betanken nicht leicht aufladbare Kleidung (hoher Baumwollanteil, kein reiner Kunststoff)! Fußschutz: in Zone 1: ableitfähiges Schuhwerk verwenden! Bei Gartenarbeiten Sicherheitsschuhe S1 Verwenden ansonsten zumindest trittsicheres geschlossenes Schuhwerk Gehörschutz: Bei Mäharbeiten, Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen und jeder anderen Arbeit über 80 dB Absturzsicherung: Bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen Kopfschutz: In Bereichen mit der Gefahr von Verletzungen durch Anstoßen, herabfallende oder umfallende Teile ist verpflichtend ein Kopfschutz (Helm) zu tragen.
VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz tragen. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar? Entstehungsbrand: Tragbaren Feuerlöscher einsetzen. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z.B. Formaldehyd, Kohlenmonoxid)! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Bei besonderen Gefahrenverhältnissen jeglicher Art ist von der Dienstverrichtung Abstand zu nehmen bzw. ist die begonnene Dienstverrichtung abzubrechen. In Fällen unaufschiebbarer Dienstverrichtungen ist jedenfalls vor Durchführung/ Beendigung der Dienstverrichtung der Vorgesetzte zu kontaktieren. Befindet sich der Bedienstete bereits in einer besonderen Gefahrensituation, so hat er sofort mit dem Vorgesetzten, wenn dieser nicht erreichbar ist, mit Kollegen oder sonstigen für eine Hilfestellung in Betracht kommenden Personen Kontakt aufzunehmen.
ERSTE HILFE
Ersthelfer: ausgebildete Ersthelfer im Erste Hilfekasten eingetragen Erste Hilfeleistung: Sofortmaßnahmen einleiten Notruf absetzen, Notruf: Rettung-144, Erste Hilfe leisten. Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten, ärztliche Behandlung. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie 'Stabile Seitenlage', 'Herz-Lungen-Wiederbelebung', 'Schockbekämpfung' müssen situationsabhängig durchgeführt werden. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Bei Reinigungsmitteln im Auge mind. 10 min mit kaltem Wasser spülen Bei Sturz oder Absturz Erste Hilfe leisten - nächstgelegenen Verbandskasten nutzen Rettungswagen / Arzt rufen, Vorgesetzte informieren. Ggf. bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, bei Atemstillstand Atemspende, Notarzt! Arzt aufsuchen. Bei Kontamination Festlegungen im Sicherheitsdatenblatt beachten
SACHGERECHTE ENTSORGUNG
Flüssige Reststoffe (Farben, Lacke, Treibstoffe etc.): Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Stoff/Produkt-Abfälle, Verpackungen mit Restinhalten, verunreinigtes Aufsaugmaterial und Putzlappen zur Entsorgung sammeln in: Schwer entflammbarem Behälter mit Deckel Bei Einzelprodukten entsprechende Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Punkt 13) beachten!
NOTFALLMASSNAHMEN
Verhalten im Brandfall: 1. Alarmieren, Notruf 122 2. Retten 3. Löschen. Weitere Verhaltensregeln: Räumungsalarm befolgen Zum Sammelplatz gehen und Vollzähligkeit prüfen Festlegungen in der jeweiligen Brandordnung bzw. im Brandschutzplan befolgen
PRÜFUNGEN	ERSTE HILFE
Erstprüfungen: keine In regelmäßigen Abständen sind zu prüfen: Betriebsmittel/Geräte jährlich Schulwart Leitern jährlich Schulwart Absturzsicherungen/Gurte Jährlich Schulwart Selbstfahrende Arbeitsmittel jährlich technisches Büro (TÜV) Elektrische Türen und Tore jährlich technisches Büro (TÜV) Aufzüge jährlich technisches Büro (TÜV)
MITGELTENDE UNTERLAGEN(je nach zutreffen)
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (igF) DGPLVO Druckgaspackungslagerungsverordnung (igF) GUV-R 2109 Gärtnerische Arbeite AM-VO Arbeitsmittelverordnung Baumappe AUVA

Name:	Datum:	unterwiesen und verstanden: